Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Formularz oferty**

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

adres: ……………………………………………………………….

tel/fax.: …………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

regon: ……………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………………………….

osoba do kontaktu: …………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: **zakup infrastruktury serwerowej** oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moduł** | **Opis** | **Ilość (szt.)** | **Oferowany** |
| **Konfiguracja podstawowa** | Serwer Dell PowerEdge R530 z układem TPM 2.0 | 1 |  |
| **Konfiguracja obudowy** | możliwość montażu ośmiu dysków Hot Plug 3,5” | n/d |  |
| **Procesor** | Intel® Xeon® E5-2650 v3 2.3GHz,25M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 10C/20T (105W) z możliwością pracy z układami pamięci pracującymi z częstotliwością 2133MHz | 1 |  |
| **Typ konfiguracji pamięci** | konfiguracja pamięci zoptymalizowana dla wydajności (Performance Optimized) | n/d |  |
| **Szybkość i typ pamięci DIMM** | 2133MT/s RDIMM | n/d |  |
| **Pamięci RAM** | kości pamięci 16 GB RDIMM pracującymi z szybkością 2133 MT/s | 2 |  |
| **System operacyjny** | fabrycznie zainstalowany systemem operacyjny Windows Server 2012 Standard Edition zainstalowany na dyskach 300 GB (skonfigurowanych w RAID 1) | 1 |  |
| **Licencje CAL** | licencje CAL na użytkownika dla Windows Server 2012 Standard | 40 |  |
| **Konfiguracja RAID** | RAID 1 + RAID 5 | n/d |  |
| **Kontroler RAID** | PERC H730 RAID 1GB NV Cache | 1 |  |
| **Dyski twarde** | 300 GB 15k rpm SAS 12Gbps 2.5” Hot-plug zainstalowanymi w ramce umożliwiającej montaż w slocie 3.5” skonfigurowanymi w RAID 1 | 2 |  |
| **Dyski twarde (druga grupa)** | 4 TB 7.2k rpm NLSAS 12Gbps 512n 3.5” Hot-plug skonfigurowanymi w RAID 5 z czego jeden dysk jako Hot Spare | 6 |  |
| **Zaawansowana konfiguracja systemu** | UEFI BIOS | n/d |  |
| **Zasilacz** | podwójny redundantny zasilacz (1+1) 750 W Hot Plug Titanium, 200-240 V AC | 1 |  |
| **Przewód zasilający** | kable zasilające umożliwiające podłączenie serwera do zasilania za pomocą szyn stelażowych z ramieniem do kabli | 2 |  |
| **Wbudowany system zarządzania** | iDRAC8 Basic z dedykowaną karta sieciową | 1 |  |
| **Dodatkowa karta sieciowa** | wbudowana karta sieciowa Broadcom 5720 Quad Port 1 GbE | 1 |  |
| **Ramka** | Przednia ramka | 1 |  |
| **Szyny do montażu w szafie serwerowej** | szyny do szaf serwerowych z ramieniem do kabli ReadyRails™ | 1 |  |
| **Wewnętrzny napęd optyczny** | DVD+/- RW na złącze SATA | 1 |  |
| **Usługi wdrażania** | instalacja w siedzibie Zamawiającego | n/d |  |
| **Gwarancja** | 5-letnia gwarancja zapewniająca pomoc techniczną serwisu Dell na następny dzień roboczy | n/d |  |
| **Dostawa** | Dostawa i instalacja serwera w siedzibie Zamawiającego | n/d |  |

*Istnieje możliwość zaproponowania innych niż wymienione podzespoły, przy założeniu, że są one jeśli chodzi o parametry (wydajność, funkcjonalność) równoważne, bądź do nich zbliżone.*

za cenę

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena netto** | **Stawka podatku VAT (w %)** | **Cena brutto (w zł)** |
|  | 23 |  |
|  |  | *słownie:* |

1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego

………………………………… dnia ……………………2016 r.

……………………………………

Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby właściwe do reprezentowania firmy.